Тест по технологии 8 класс. Ручная обработка древесины.

Автор: Гордеев Максим Владимирович

 1.    Что такое пиломатериалы?

 А) материалы получаемые путем продольной распиловки бревен;

 Б) материалы – получаемые путем поперечной распиловки бревен;

 В) листовой древесный материал.

2. Разрезы бывают:

а) боковые;

б) вертикальные и горизонтальные;

в) поперечные, продольные, тангенциальные.

3.Что общего между фанерой, ДСП, ДВП ?

а) листовой материал;

б) сделаны из отходов оставшихся после обработке древесины;

в) легко обрабатываются.

4. Что такое чертеж?

А) условное изображение изделия, выполненное от руки, с выдержанными на глаз пропорциями между частями;

Б) условное изображение изделия, выполненное с помощью чертежных инструментов;

В) наглядное изображение изделия, в котором видны сразу три стороны.

5. Что такое масштаб?

А) отношение действительных размеров изделия к начерченным;

Б) отношение линейных размеров изображения изделия к его действительным размерам;

В) уменьшение или увеличение чертежа.

6. Назовите все типы линий чертежа (эскиза).

7. Что относится к приспособлению?

А) ножницы, молоток;

Б) устройства, которые облегчают работу;

В) линейка, упор, угольник.

8. Что такое деталь?

А) изделие из однородного материала без применения сборочных операций;

Б) изделие состоящее из нескольких элементов;

В) определенное устройство.

9. Механизм – это…

а) совокупность подвижно соединенных деталей, совершающих под действием приложенных сил определенные целесообразные движения;

б) сложное устройство, состоящее из множества деталей;

в) разные технические устройства.

10. Пороком древесины называется:

а) отдельные участки древесины, украшающие ее качество;

б) недостатки отдельных участков древесины, ухудшающие ее качество и ограничивающие возможность использования;

в)способность восстанавливать первоначальную форму.

11. Шпон – это…

а) толстый слой древесины;

б) средний слой древесины;

в) тонкий слой древесины.

12. Столярные элементы имеют основные способы соединения;

а) 1;

б) 2;

в) 3;

13. Проволока – это…

а) неметаллическое изделие большой длины и толщины;

б) металлическое изделие большой длины и толщины;

в) металлическое изделие большой длины и сравнительно маленькой толщины.

14. Тонколистовым называют металл в виде листов толщиной…

а) до 2 мм;

б) от 0,2 до 0,5 мм;

в) от 0,5 до 0,8 мм.

15. Сортовым металлическим прокатом называют продукцию прокатных станков в виде:

а) полуфабрикатов, подлежащих дальнейшей обработке для получения готовых изделий;

б) горящей металлической лавы;

в) готовой продукцией.

16. Чугун содержит углерода:

а) 2% углерода;

б) 3…4,5% углерода;

в) больше 4% углерода.

17. Термическая обработка металлов и сплавов заключается в…

а) нагреве, выдержке, охлаждении;

б) закалке, отжиге, нормализации, отпуске;

в) нагреве, остывании.